附件1：项目清单及参数

|  |
| --- |
| **遵义市妇幼保健院门诊楼顶发光字制作与安装清单** |
| **序号** | **项目** | **材质工艺** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 门诊 | 2.5mm铝板面，边12公分宽，环氧树脂喷底漆，2K汽车漆喷面光纤切割.BC2-4蓝景非等间距灯12V，0.72W，2835灯珠，30-35lm长沙百联明卓品牌Bd标典500W-12V工程电源，6平方动力电源线。 | 3000mm\*3000mm\*2个 | 平方 | 18 |
| 2 | 字背架 | 50mm\*70mm热镀锌方通壁厚4mm焊接双层支架，焊接处防氧化处理，安装 | 3300mm\*4500mm\*2层\*2个 | 平方 | 59.4 |
| 3 | 彩钢扣板 | 不锈钢彩钢扣板饰面，间距15mm | 3100mm\*4500mm\*2个 | 平方 | 28 |

|  |
| --- |
| **遵义市妇幼保健院急诊楼顶发光字制作与安装清单** |
| **序号** | **项目** | **材质工艺** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 急诊 | 2.5mm铝板面，边12公分宽，环氧树脂喷底漆，2K汽车漆喷面光纤切割.BC2-4蓝景非等间距灯12V，0.72W，2835灯珠，30-35lm长沙百联明卓品牌Bd标典500W-12V工程电源，6平方动力电源线。 | 3000mm\*3000mm\*2个 | 平方 | 18 |
| 2 | 字背架 | 50mm\*70mm热镀锌方通壁厚4mm焊接双层支架，焊接处防氧化处理， | 3500mm\*7500mm\*2层\*2个 | 平方 | 105 |
| 3 | 安装水泥墩 | 脚部需做水泥墩子 | 3000mm\*600mm\*1200mm\*2个 | 立方 | 2.16 |

附件2：预算报价一览表

**“门诊、急诊”发光字制作安装询价谈判项目**

**预算报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 材质工艺 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如表格不够，自行添加。

2.自行添加服务及售后承诺。