遵义市妇幼保健院

食堂排烟系统升级改造市场询价需求表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格及参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 营养餐厅 |
| 1 | 厨房抽油烟专用柜式离心风机 | 柜式离心风机噪音低，不丢转，能迅速排除油烟、蒸汽、异味、同时做到加块厨房内空气流通 | 台 | 2 |  |
| 2 | 电机 | 功率：15KW纯铜电机工作效益高、没有烟尘、气味、不污染环境、噪音低等优点 | 台 | 2 |  |
| 3 | 风柜支架 | 采用国标五号角铁现场制作 | 副 | 2 |  |
| 4 | 风柜变径 | 采用优质1.2厚不锈钢 | 个 | 4 |  |
| 5 | 风量低空排放油烟净化器 | 每小时可净化20000立方带油烟空气、净化效率高、清洁和保养简单、减少对周边的污染等优点 | 台 | 1 |  |
| 6 | 净化器变径 | 厂制品采用优质不锈钢 | 个 | 2 |  |
| 7 | 净化器支架 | 采用国标五号角铁现场制作 | 副 | 1 |  |
| 8 | 导流弯头 | 厂制品采用优质不锈钢安装在管道末端 | 个 | 2 |  |
| 9 | 油烟管道 | 600\*700方管采用优质不锈钢1.2厚 | 平方 | 15 |  |
| 10 | 吊顶修补 | 尽量保留原有扣板、更换龙骨 | 平方 | 60 |  |
| 11 | 拆除旧风机和扣板 |  | 项 | 1 |  |
| 职工餐厅 |
| 12 | 厨房抽油烟专用柜式离心风机 | 柜式离心风机噪音低，不丢转，能迅速排除油烟、蒸汽、异味、同时做到加块厨房内空气流通 | 台 | 1 |  |
| 13 | 电机 | 功率：15KW 纯铜电机工作效益高、没有烟尘、气味、不污染环境、噪音低等优点 | 台 | 1 |  |
| 14 | 风柜支架 | 采用国标五号角铁现场制作 | 副 |  |  |
|  | 风柜变径 | 采用优质1.2厚不锈钢 | 个 | 2 |  |
| 15 | 2400风量低空排放油烟净化器 | 每小时可净化20000立方带油烟空气、净化效率高、清洁和保养简单、减少对周边的污染等优点 | 台 | 1 |  |
| 16 | 净化器变径 | 厂制品采用优质不锈钢 | 个 | 2 |  |
| 17 | 净化器支架 | 采用国标五号角铁现场制作 | 副 | 1 |  |
| 18 | 油烟管道弯头 | 600\*700方管弯头采用优质不锈钢1.2厚 | 个 | 2 |  |
| 19 | 油烟管道 | 600\*700方管厂制品。采用优质不锈钢1.2厚 | 平方 | 70 |  |
| 20 | 辅材 | 螺丝钉玻璃胶等 | 项 | 1 |  |
| 21 | 高空搭钢管架费及高空作业费 |  | 项 | 1 |  |
| 22 | 外墙修复费 | 开孔及墙体恢复 | 项 | 1 |  |
| 23 | 吊顶修补 |  | 平方 | 20 |  |
| 24 | 拆除旧风机和扣板 |  | 项 | 1 |  |
| 25 | 管道喷漆 |  | 平方 | 60 |  |