遵义市妇幼保健院

污水站臭气治理及在线设备安装

市场询价需求表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 生物除臭塔 | φ1.6m×H6.0m，材质：PP，含填料，除雾器 | 1 | 台 |  |
| 2 | UV紫外光设备 | 5000风量 | 1 | 台 |  |
| 3 | 循环水泵 | 流量：50m3/h，扬程：25m，功率：4KW，防腐泵 | 1 | 台 |  |
| 4 | 风管 | 主风管：φ500mm，材质：PP。 | 50 | 米 |  |
| 5 | 支风管：φ200mm，材质：PP。 | 80 | 米 |  |
| 6 | 弯头 | φ500mm90°弯头，材质PP | 9 | 个 |  |
| 7 | φ200mm90°弯头，材质PP | 16 | 个 |  |
| 8 | 三通 | φ500mm正三通，材质PP | 3 | 个 |  |
| 9 | φ500-φ200mm异性三通，材质PP | 6 | 个 |  |
| 10 | 大小头 | 变径φ500-φ200mm，材质PP | 6 | 个 |  |
| 11 | 手动风阀 | φ200mm，材质PP | 6 | 个 |  |
| 12 | 风机 | F4-72-4A/5.5KW，风量=4012-7419m3/h，Pa=2014-1320Pa，材质：玻璃钢 | 1 | 台 |  |
| 13 | 电控系统 | 就地控制废气处理系统所有电器元件，风机为软启动 | 1 | 套 |  |
| 14 | 电气系统 | 电缆，穿线管，桥架等 | 1 | 批 |  |
| 15 | 支架 | 8#槽钢，4#角钢等 | 1 | 批 |  |
| 16 | 烟囱 | 烟囱灯笼架及监测平台。材质：碳钢。 | 1 | 批 |  |
| 17 | 辅材 | 膨胀螺栓，焊条，风机软连接，法兰等 | 1 | 批 |  |
| 18 | 运输吊装费 |  | 1 | 项 |  |
| 19 | 安装调试费 |  | 1 | 项 |  |
| 20 | COD在线设备 | SLA-2000(环保认证) | 1 | 台 |  |
| 21 | 数据传输 |  | 1 | 台 |  |
| 22 | 流量计 | WL-1A1 | 1 | 台 |  |
| 23 | 标准化排放口建设 | 按照国标建设 | 1 | 项 |  |
| 24 | 在线监测房配套 | 按照标准建设：配置空调 | 1 | 项 |  |