**参数**

**大课训练室**

序号1：投影仪 无

序号2：电脑 无

序号3：打印机 无

序号4：音响 无

序号5：奥尔夫乐器 无

序号6：牛皮小鼓 无

序号7：桌 无

序号8：椅 无

序号9：塑料圈（大号） 无

序号10：标志桶障碍物 无

序号11：软梯 无

序号12：彩铅（36色） 无

**个训室**

序号13：单间个训室

1.颜色：墙面主体灰蓝色+奶咖色

2.柜子颜色：原木色+白色（柜门）

序号14：单间个训室

1.颜色：墙面主体灰蓝色+奶咖色

2.柜子颜色：原木色+白色（柜门）

**OT个训室**

序号15：识物卡片 无

序号16：儿童升降桌椅 无

序号17：场景认知卡片 无

序号18：逻辑思维训练卡片 无

序号19：事件顺序逻辑训练卡片 无

序号20：空间认知卡片 无

序号21：动词认知卡片/情景动词认知卡片 无

序号22：生活自理分步卡片 无

序号23：身体部位功能互动书 无

序号24：怎么办卡片 无

序号25：因果关系逻辑认知卡片 无

序号26：毛球试管 无

序号27：纽扣穿线绳串珠类 无

序号28：敲打钉子 无

序号29：插棍穿线板+夹蜜蜂 无

序号30：青蛙天平识数 无

序号31：形状配对 无

序号32：几何扣环 无

序号33：插刺猬 无

序号34：蘑菇钉（森林款 农场款） 无

序号35：颗粒积木 无

序号36：水果切切乐（木料） 无

序号37：拼图全套（9种） 无

序号38：超轻黏土（500g装） 无

序号39：彩泥模具 无

序号40：声光电鼓琴 无

序号41：仙人掌跟学说话玩具 无

序号42：点读书（认知小百科会说话的早教书） 无

序号43：声光生日蛋糕玩具（电池款） 无

序号44：旋转音乐琴（电池款） 无

序号45：音乐手鼓 无

**多感官治疗室**

序号46：多感官训练泡泡管(钢琴水柱)

1.一键控制，短按6级循环音量调整，长按音效类别调整；

2.按下按键产生灯光亮灭同时播放声音效果；

3.定制功能：可以遥控操作箱体功能，可配合控制系统无线联动；

4.8根不同高度透明有机玻璃水柱，背面PVC镜，软垫平台；

5.220V。

序号47：声控天花灯网

1.钢材焊接支架，安装各种灯具；

2.共10组转射灯、爆闪灯、LED镜球、图案灯、太阳灯、激光星空灯、风铃等、LED多彩串灯、水纹灯、射灯或LED变色灯万能吊架框结构；

3.提供国家专业检测机构出具的天花灯网支架拉力检测报告，承受拉力不得低于300公斤。

4. 长：3000mm 宽：2000mm

序号48：音乐触觉踏板

1.一键控制，短按6级循环音量调整，长按声音类别切换；

2.定制功能：可以遥控操作箱体功能，可配合控制系统无线联动；

3.提供专业检测机构出具的产品检测报告。

序号49：感应式变色游戏箱（声控光墙）

1.四种模式，每个模式下设四个强度，6级音量调整；

2.面板功能键加强度键启动关闭儿童锁，20分钟无人操作自动待机；

3.有正确错误提示跟面板计数显示；

4.模式一，分贝模式通过对话筒输入声音的大小用灯光模拟实时显示在箱体上，四个强度为灯光四种显示方式；模式二肺活量测试，通过输入声音的长度达到对应强度预设的长度则过关；模式三四，手部训练模式，根据系统提示操作即可，可配合控制系统无线评估。

序号50：电子多感官控制系统

1.中央控制台：上面放置专业音响的功放等；

2.高性能感官室工作站；

3.软件系统平台；

4.感官室播放控制系统；

5.感官教学系统软件。
6.专业设备柜：放置电脑主机、电源控制面板等。
7.中央控制系统：开关盒接线盒，各电器设备电源控制开关等；

8.提供计算机软件著作权登记证书及软件检测报告。

序号51：多感官检测评估软件

1.通过连接部分多感官训练器材的数据传送，软件对训练的各项内容进行实时记录，帮助导师对不同个体训练人进行训练内容编排；

2.提供软件演示视频，提供计算机软件著作权登记证书及软件检测报告。

序号52：触感手掌按键声音灯光游戏箱

1.模式键切换8种不同类别的音效，6级音量调整；

2.四组常规按键，按下及亮灯响声，四组按下时间由短到长阶级按键；

3.亮灯一圈启动不同灯光变化同时响声；

4.定制功能：可以遥控操作箱体功能，可配合控制系统无线联动。

序号53：小鱼捉灯游戏箱

1.四种模式，每个模式下设四个强度，6级音量调整；

2.面板功能键加强度键启动关闭儿童锁，20分钟无人操作自动待机；

3.有正确错误提示跟面板计数显示；

4.模式1-强度3、4为快速反应，快速的触摸所有小鱼至全亮或全灭则计数加一，另外的模式根据提示操作即可；

5.定制功能：可以遥控操作箱体功能，可配合控制系统无线评估。

序号54：移动式味道释放机

1.独立送味管道，可独立输出或混合输出味道；

2.配置自动时间调节输出功能，随机附送味道不少于8款；

3.木纹机箱外壳，底部配钢制万向转轮带锁刹；

4.提供外壳材料检测报告；

5.功率：4.4W；

6.电压：12V安全电压；

7.电流：2A；

8.转速：2000RPM；

9.风量：83.2CFM。

序号55：动感彩轮（风车灯光游戏板）

1.模式6种，速度4级，亮度4级，音量6级，方向可调；

2.自带节能模式：15分钟无人操作自动待机；

3.断电记忆：设置保存；

4.正确提示音，可遥控控制；

5.颜色7色可选.自动变换；

6.模式1-5：每个模式下可正转反转，任何模式下在2秒内转动转盘一圈则进入手动模式，彩轮跟随转盘的转动而转动，可正反转，转动效果为当前模式下的效果，在15秒内无人转动转盘，则又进入彩轮自转模式，需长按的按键按下后彩轮中间的状态指示圆圈会闪烁一下，长按.按键设置达到最大数则闪烁3下以此提醒（比如速度调到第4级的时候）；

7.模式6：为方位感练习，彩轮随机点亮，通过转动转盘圆点与之对应的方位停留0.5秒则产生提示音，灯光熄灭，以此重复。

序号56：手绘

1.地面1.2米以上高度到天花顶的区域；

2.采用环保防潮型涂料粉饰美化。

序号57：墙垫

1.直角缝边制作；

2.防水尼龙布-BS5852阻燃规格，EN71(第3部份)玩具安全无毒规格；

3.高弹度海棉-BS5852阻燃规格；

4.提供BS5852布料阻燃检测报告、EN71-3无毒检测报告、提供国家地市级质量检测研究院出具的强制性检测报告。

序号58：地垫

1.外层BS5852阻燃标准布料，内层高弹性EVA粘贴海绵，每张地垫均附魔术贴拼贴；

2.提供BS5852布料阻燃检测报告、EN71-3无毒检测报告、提供国家地市级质量检测研究院出具的强制性检测报告。

序号59：工程安装、培训

1.需附合有关国家安全规定

**水疗室**

序号60：儿童水疗仪

1.电压/频率/功率：AC220V/50HZ/2.5KV；
2.外壳材料：进口亚克力材料，磨具化一次成型，配有两块钢化玻璃（观测窗）；
3.控制系统：液晶控制面板，时间，温度显示，并且可以调节，有臭氧消毒、强排水功能；
4.外槽尺寸：130×100×100CM（标准型）内槽尺寸：100×80×65CM；
5.时间和温度显示：动态显示水温，通过恒温装置使水温达到治疗要求，时间控制最大60min（正常训练时间在10-20min ）倒计时设置，为零自动停止治疗，超过指定温度时，具报警功能；
6.涡流嘴数量：4个且方向可以360度可调；涡流强度：通过旋钮控制，可无级可调；
7.强排泵品牌：进口电机；气泵数量/功率：1组250W 噪音≤55dB；
水泵流量：0～60L/min，该仪器设置最大输出在60 L/min；
8.进水和排水：进水口和排水口各一个；
9.强排水功能：强排水装置正常排水为70 L/min，针对本水疗仪，一般在5-7分钟之内排空，大大增加了水疗仪的使用效率；
10.涡流泵：国产；
11.气泡功能：至少有22组气泡组，每个气泡组上面有5个磨具小孔，每个气泡炸裂范围为φ4-φ8MM；
12.恒温功能：恒温 ，1500W的保温功率；
13.消毒功能：具有臭氧消毒功能，消毒时有报警声同时具有红色警灯提示；
14.安全设置：水电分离，具有漏电保护功能；
15.漏电保护功能：具有漏电保护装置；
16.缸体颜色选择：绿色、黄色、白色；
17.用途：缓解肢体肌肉张力，促进皮肤感觉，进行肢体的减重训练，训练儿童的抬头和前庭感觉训练，控制低体重患儿，减轻新生儿黄疸，初进患儿/正常儿童的智力发育；
18.热水供应：建议使用外供应热水（如热水器、锅炉等）。

序号61：儿童抚触台

1.尺寸：100\*90\*85cm；

2.提供具有检测资质的检测机构对皮革的燃烧性能到达BS 5852 PART 1:1979 标准的检测报告；

3.提供具有检测资质的检测机构关于海绵内如铅、镉、贡等物质含 量达到 D.N.标准检测报告。

序号62：儿童冲淋池

1.规格：100\*60\*85cm；
2.采用进口亚克力双层保温；
3.根据婴儿体型造型，适合婴儿洗浴舒适状态，安全贴心；
4.椭圆形边角设计，圆润流畅，保证婴儿在洗浴过程中的安全，也方便医护人员操作；
5.内部标准304不锈钢支架，结构牢固。

序号63：熏蒸治疗机

1.蒸汽，智能温控；

2.氛围彩灯，蓝牙音乐；

3.臭氧杀菌；

4.水电分离，漏电保护；

5.电子触摸。

序号64：管道铺设

1.pvc铺设

2.热熔密封

序号65：热水器

1.1050\*450\*1330空气能；

2.制热量18kw，配4000千克水箱用空气能超底温机12000；

3.水箱500带两台水泵。

序号66：储物柜

1.定制尺寸 1.8\*0.4\*0.9 米；

2.采用防火板作储物柜，并满足相关要求。

**PT**

序号67：髋关节训练器（儿童）

1.82×78×72cm，座面高40cm,座面宽40cm；

2.下支架长度50cm, 下肢支架展角0°～50°。

序号68：踝关节训练器（儿童）

1.90×54×68cm,座面高度40cm,座面宽度40cm,椅座调节范围0～14cm；

2.座位垫额定载荷80kg，靠背垫额定载荷70kg。

序号69：股四头肌训练椅（儿童）

1.93×91×100cm,座面高49cm，扶手宽61cm；

2.伸缩杆调节范围0～8cm，小腿垫调节范围0～28cm，助力手柄调节范围0～8cm；

3.座位额定负载质量100kg, 靠背额定负载质量50kg；

4.配重块每块1.8kg（每侧3块共6块）。

序号70：易站椅

1.规格mm：1150±15×600±15×（1200～1460）±15；

2.阻尼器力值调节档数: 12档可调；

3.胸垫支架前后调节距离：0～19㎝；

4.胸垫支架上下调节距离：0～35㎝；

5.调节杆高度调节距离：0～27㎝；

6.膝垫上下调节距离：0～6㎝；

7.摆脚前后摆动角度范围：-30°～30°；

8.座垫前后角度调节范围：0°～90°；

9.座垫及踏脚板额定承载：135KG；

10.载荷 135KG；

11.电源电压 220v 50hz；

★12.微电脑控制手控器采用液晶显示，可显示坐垫翻转角度，训练时间，心率；

13.手触式实时心率监控，可预设靶心率，具有心率保护功能；

14.座位可以按实际情况前后调整。

序号71：PT凳

1.60×43×42～53cm；

2.铝钢结合，带液压油缸，360°旋转；

3.凳面上升载荷≤15kg,凳面下降载荷≥25kg。

序号72：梯背椅

1.71×51×96.5cm；

2.最高处肋木至地面距离88cm,最低处肋木至地面距离18cm；

3.肋木间距10cm ，肋木直径2cm。

序号73：儿童肋木

1.85×52×154cm；

2.肋木杠直径3.2cm，肋木杠间距离15cm；

4.额定载荷80kg。

序号74：儿童平行杠

1.335×116×57cm；

2.高度调节范围57～87cm,宽度调节范围34～64cm，杠杆直径￠3.2cm；

3.杠杆静载荷不小于80kg，矫正板坡度15°。

序号75：儿童训练用阶梯（三向）

1.340×142×（134\*166）；

2.相邻台阶距离10-12cm,扶手杠调节范围0～34cm；

3.扶手杠侧向额定载荷50kg，阶梯额定载荷100kg。

序号76：儿童沙袋（绑式）

1.67×33×76cm；

2.袋重量（kg）及个数：0.5（2）、0.75（2）、1（2个）、1.25（2个）、1.5（2个）共10个。

序号77：体操棒与抛接球（立式）

1.40×40×102cm，体操棒￠28×100cm，数量5个；

2.抛接球￠25cm。数量3个。

序号78：肩梯

1.55×10×122cm，肩梯升降范围0～22cm。

序号79：组合套凳

1.55×38×61cm，50×35×51cm，45×32×41cm，40×29×31cm，35×25×21cm；

2.凳面额定承载135 kg。

序号80：儿童液压踏步器

1.70×56×99.5CM；

2.扶手杆宽45cm,高扶手杆高80cm，低扶手杆高60cm；

3.额定负载80kg，油缸阻力12档可调。

序号81：滚桶（硬）

1.￠15×30cm，质地硬。

序号82：矫正镜

1.85×71×190cm，镜面玻璃厚度0.5cm。

序号83：PT训练床

1.195×122×50cm,床面高度48cm；

2.最大承载能力135kg。

序号84：地垫

1.加厚泡沫地垫1000\*1000。

序号85：全室手绘

1.采用环保防潮型涂料粉饰美化。

序号86：康复训练三角垫

1.30°，20°各一；

3.50\*50\*20cm,50\*50\*30cm。

**大情景**

**特种感统训练设施**

序号87：专项感统训练设施（转盘）

1.根据空间条件布置传统感统训练设施；

2.设施设备要因地制宜设计加工或采购布置，外观尽量与环境协调；

3.设施结构、外形、材料安全可靠。

序号88：爬行前感统训练：视觉刺激与空中全向飘移式秋千

1.适合年龄：0～18月；

2.单体承重：≥150㎏；

3.运动幅度：平移及旋转角度360°，平移距离≤2 m，上下移动幅度0～0.2 m；

4.距地面0.3 m；

5.设备结构设计科学合理，满足人体工程需要，组装牢固安全，防滑落、跌落、防磕碰伤；

6.设备采用安全无毒材料，纺织面料适合婴儿用品A类。

序号89：爬行前感统训练：长方形平板秋千（带围边）

1.同心轴旋转秋千，游戏者可在秋千上变化种不同的躺卧、俯卧、坐或站立等不同姿势。触觉垫可为某些触觉感官失调游戏者提供更舒适的触觉舒缓感觉。

2.软垫秋千主体，2kn安全扣2个，活动触觉垫，承重量136公斤。

序号90：配套情景设施：大桃花树

1.分大中小三级树杈；

2.单棵树冠覆盖面积≥60㎡；

3.树主干抗撞击力20kN；

4.树枝组装、安装牢固防脱落或旋转；

5.防划破：人接触面无尖角、毛刺；

6.防磕伤：人接触面软层安全防护处理；

7.防跌落：无任何物件脱落。

序号91：配套情景设施：仿真动物

1.三大类：仿真毛绒动物、鸟类、昆虫类；

2.每类三种规格或以上；

3.高仿真，造型生动，绒毛羽毛厚实紧密，不易掉毛褪色，无异味，无危险零部件（眼睛、鼻子、纽扣等不可拆卸，能承受90牛顿以上拉力）；

4.填充材料安全无毒；

5.种类搭配丰富并符合美学要求，大小、位置方向符合动物自然规律；

6.固定牢靠。

序号92：全室手绘

1.采用环保防潮型涂料粉饰美化增强房间的整体氛围，鲜明的色彩与训练器材搭配,整个训练室的完美结合。

序号93：全室地毯

1.高档面料、不易沾灰、耐磨、严谨包边、草绿色。

**婴儿爬行训练专用设施**

序号94：婴幼儿爬行功能训练：爬行曲面台

1.适合年龄：行走前儿童；

2.坡度：0o/10o/15o三级；

3.单体承重：500㎏；

4.台面弹性系数：台面弹性变形0.5~1mm/ kg，弹性恢复系数不低于95%；

5.安全系数：防跌落、防摔、防滑、防磕碰。

序号95：婴幼儿扶站训练：学步扶墙

1.适合年龄：扶站～正式行走前儿童；

2.四级梯度层高设计；

3.抗撞击力1kN；

4.立柱与安装地面垂直公差不大于5%；

5.无危险设计缺陷、无明显棱角、无毛刺处理；

6.材料安全无毒、适合儿童直接接触。

序号96：配套情景设施：仿真多重岩

1.模具一次性成型；

2.多次承重≥125kg不开裂及无明显变形；

3.自然、逼真；

4.柔软、无毛刺；

5.安全：防跌落、防摔、防滑、防磕碰。

序号97：配套情景设施：仿真植物

1.环保材料；

2.自然、逼真；

3.安全：防刺伤、防割伤、防脱落吞食。

序号98：配套情景设施：仿真动物

1.三大类：仿真毛绒动物、鸟类、昆虫类；

2.每类三种规格或以上；

3.高仿真，造型生动，绒毛羽毛厚实紧密，不易掉毛褪色，无异味，无危险零部件（眼睛、4.鼻子、纽扣等不可拆卸，能承受90牛顿以上拉力）；

5.填充材料安全无毒；

6.种类搭配丰富并符合美学要求，大小、位置方向符合动物自然规律；

7.固定牢靠。

**儿童步态训练专用设施**

序号99：抬步训练：跨河台阶式拱桥

1.适合年龄：能够自行迈步的儿童；

2.三级难度五个角度训练设计；

3.同时容纳儿童：12人；

4.单个设施承重：≥150㎏；

5.安全：防跌落、防摔、防滑、防挤压、防磕碰。

序号100：步态平衡训练：跨河独木桥及引桥

1.适合年龄：能够自行迈步的儿童；

2.三级难度五个角度训练设计；

3.同时容纳儿童：12人；

4.单个设施承重：≥150㎏；

5.安全：防跌落、防摔、防滑、防挤压、防磕碰。

序号101：步态稳定性训练：跨河单步跳岩

1.适合年龄：能够自行迈步的儿童；

2.三级难度五个角度训练设计；

3.同时容纳儿童：12人；

4.单个设施承重：≥150㎏；

5.安全：防跌落、防摔、防滑、防挤压、防磕碰。

序号102：步态协调性训练：跨河空中荡绳

1.适合年龄：能够自行迈步的儿童；

2.三级难度五个角度训练设计；

3.同时容纳儿童：12人；

4.单个设施承重：≥150㎏；

5.安全：防跌落、防摔、防滑、防挤压、防磕碰。

序号103：步态综合训练：跨河吊索桥及引桥

1.适合年龄：能够自行迈步的儿童；

2.三级难度五个角度训练设计；

3.同时容纳儿童：12人；

4.单个设施承重：≥150㎏；

5.安全：防跌落、防摔、防滑、防挤压、防磕碰。

序号104：配套情景设施：水景观河流(含河边活动平台)

1.河床及两边河岸；

2.造型、外观仿自然生动，各河段位置、河面长度、宽度、高度、曲度迎合训练设施设备的3.安装和儿童训练需要；

4.隐蔽水管设置；

5.防水处理；

6.地面弹性变形0.5~1mm/ kg，弹性回复系数不低于90% 。

序号105：配套情景设施：仿真多重岩石

1.模具一次性成型；

2.多次承重≥125kg不开裂及无明显变形；

3.自然、逼真；

4.柔软、无毛刺；

5.安全：防跌落、防摔、防滑、防磕碰。

序号106：配套情景设施：仿真植物

1.环保材料；

2.自然、逼真；

3.安全：防刺伤、防割伤、防脱落吞食。

序号107：配套情景设施：仿真动物

1.三大类：仿真毛绒动物、鸟类、昆虫类；

2.每类三种规格或以上；

3.高仿真，造型生动，绒毛羽毛厚实紧密，不易掉毛褪色，无异味，无危险零部件（眼睛、鼻子、纽扣等不可拆卸，能承受90牛顿以上拉力）；

4.填充材料安全无毒；

5.种类搭配丰富并符合美学要求，大小、位置方向符合动物自然规律；

6.固定牢靠。

**上肢运动协调性和准确性训练设施**

序号108：投掷道具

1.每套3种级别标准大小的投掷筐：口径30、35、40㎝，1个口径45㎝的存食筐；

2.仿自然食物（模型），5种200个以上。

序号109：配套情景设施：仿真多重岩石

1.模具一次性成型；

2.多次承重≥125kg不开裂及明显变形；

3.自然、逼真；

4.柔软、无毛刺；

5.安全：防跌落、防摔、防滑、防磕碰。

序号110：配套情景设施：仿真植物

1.环保材料；

2.自然、逼真；

3.安全：防刺伤、防割伤、防脱落吞食。

序号111：配套情景设施：仿真动物

1.三大类：仿真毛绒动物、鸟类、昆虫类；

2.每类三种规格或以上；

3.高仿真，造型生动，绒毛羽毛厚实紧密，不易掉毛褪色，无异味，无危险零部件（眼睛、鼻子、纽扣等不可拆卸，能承受90牛顿以上拉力）；

4.填充材料安全无毒；

5.种类搭配丰富并符合美学要求，大小、位置方向符合动物自然规律；

6.固定牢靠。

**下肢运动协调性和准确性训练设施**

序号112：下肢运动训练平台

1.适合年龄：能投够自主踢腿的儿童；

2.同时容纳： 3人；

3.平台弹性变形0.5~1mm/ kg；

4.定位标记：满足卫生部医药卫生科技发展研究中心《妇幼保健学科体系建设研究及应用推广》项目的操作规范要求；

5.安全：防跌落、防摔、防滑、防磕碰。

序号113：足球门

1.色彩鲜艳，抗撞击、无毛刺。

序号114：足球

1.做工精细，弹性适宜，不容易变形，表皮光滑细腻无毛刺，色彩亮丽，质感柔软舒适。

序号115：打气筒

1.耐用、特轻的塑料材质，无毛刺，做工精细，耐压力强。

序号116：藤编筐

1.口径43cm

序号117：配套情景设施：仿真多重岩石

1.模具一次性成型；

2.多次承重≥125kg不开裂及明显变形；

3.自然、逼真；

4.柔软、无毛刺；

5.安全：防跌落、防摔、防滑、防磕碰安全系数。

序号118：配套情景设施：仿真植物

1.环保材料；

2.自然、逼真；

3.安全：防刺伤、防割伤、防脱落吞食。

序号119：配套情景设施：仿真动物

1.三大类：仿真毛绒动物、鸟类、昆虫类；

2.每类三种规格或以上；

3.高仿真，造型生动，绒毛羽毛厚实紧密，不易掉毛褪色，无异味，无危险零部件（眼睛、鼻子、纽扣等不可拆卸，能承受90牛顿以上拉力）；

4.填充材料安全无毒；

5.种类搭配丰富并符合美学要求，大小、位置方向符合动物自然规律；

6.固定牢靠。

**全身运动协调性及力量控制训练设施**

序号120：全身协调性及力量控制训练平台

1.适合年龄：能投自主踢腿的儿童；

2.同时容纳儿童： 2人；

3.平台弹性变形0.5~1mm/ kg；

4.定位标记：满足卫生部医药卫生科技发展研究中心《妇幼保健学科体系建设研究及应用推广》项目的操作规范要求；

5.安全：防跌落、防摔、防滑、防磕碰。

序号121：果岭、儿童高尔夫球洞

1.曲面：仿真坡岭；

2.表面：现场置绒；

3.安全：防跌落、防摔、防滑、防磕碰。

序号122：儿童高尔夫球具

1.适合年龄：2岁以上儿童；

2.2根球杆，3个高尔夫球，1个球具车；

3.红黄蓝色。

序号123：配套情景设施：仿真多重岩石

1.模具一次性成型；

2.多次承重≥125kg不开裂及明显变形；

3.自然、逼真；

4.柔软、无毛刺；

5.安全：防跌落、防摔、防滑、防磕碰安全系数。

序号124：配套情景设施：仿真植物

1.环保材料；

2.自然、逼真；

3.安全系数：防刺伤、防割伤、防脱落吞食。

序号125：配套情景设施：仿真动物

1.高仿真，造型生动，绒毛羽毛厚实紧密，不易掉毛褪色，无异味、无危险零部件；

2.种类搭配适宜并符合美学要求，大小、位置方向符合动物自然规律；

3.固定牢靠。

**上肢力量训练设施**

序号126：上肢力量训练平台

1.适合年龄：适合各年龄段儿童；

2.同时容纳： 2人；

3.平台弹性变形0.5~1mm/ kg；

4.安全：防跌落、防摔、防滑、防磕碰。

序号127：上肢力量训练设施：吊环桥

1.适合年龄：双手抓住吊环并停留3秒的儿童；

2.包含主要部件：吊环架、吊环、预备台、防护垫、连接件；

3.训练强度：10级（9环）等差长度，每级距离0.3 m；

4.吊环桥跨度3 m，宽度1.2 m，承重≥450KG；

5.吊环内直径0.12±005，360°旋转，单体沉重（含连接件）≥150kg；

6.预备台台阶高度、宽度、安全防护适合GB ­24436-2009；

7.防护垫弹性模量属抛物线递增特征，垫厚≥12公分；

8.吊环桥安装垂直公差不大于5%，抗撞击力1KN；

9.吊环桥应做相应的仿生态情景处理。

序号128：配套情景设施：与弹力球造型相配的仿生态仿真植物

1.环保材料；

2.色彩：绿色

3.仿生度自然、逼真；

4.安全系数：防刺伤、防割伤、防脱落吞食。

序号129：配套情景设施：仿真动物

1.三大类：仿真毛绒动物、鸟类、昆虫类；

2.每类三种规格或以上；

3.高仿真，造型生动，绒毛羽毛厚实紧密，不易掉毛褪色，无异味，无危险零部件（眼睛、鼻子、纽扣等不可拆卸，能承受90牛顿以上拉力）；

4.填充材料安全无毒；

5.种类搭配丰富并符合美学要求，大小、位置方向符合动物自然规律；

6.固定牢靠。

**下肢力量训练设施**

序号130：下肢力量训练平台

1.适合年龄：适合各年龄段儿童；

2.同时容纳： 4人；

3.平台弹性变形0.5~1mm/ kg；

4.安全：防跌落、防摔、防滑、防磕碰。

序号131：下肢力量训练：摸高悬球阵

1.适合年龄：能自主起跳的儿童；

2.包含主要部件：悬球架、弹力悬球、连接件；

3.训练强度：30级等差高度；

4.设计要求：造型、色彩仿生态设计；

5.弹力悬球硬度为邵氏40；

6.安全要求：悬球架安装牢固，垂垂直公差不大于5%，抗撞击力1KN。

序号132：配套情景设施：与弹力球造型相配的仿生态仿真植物

1.环保材料；

2.色彩：绿色

3.仿生度自然、逼真；

4.安全系数：防刺伤、防割伤、防脱落吞食。

序号133：配套情景设施：仿真动物

1.三大类：仿真毛绒动物、鸟类、昆虫类；

2.每类三种规格或以上；

3.高仿真，造型生动，绒毛羽毛厚实紧密，不易掉毛褪色，无异味，无危险零部件（眼睛、鼻子、纽扣等不可拆卸，能承受90牛顿以上拉力）；

4.填充材料安全无毒；

5.种类搭配丰富并符合美学要求，大小、位置方向符合动物自然规律；

6.固定牢靠。

**全身力量综合训练设施**

序号134：全身力量训练：攀岩设施

1.适合年龄：能够自行或扶助攀爬的儿童；

2.同时容纳：10人；

3.单体承重：≥600㎏；

4.安全：防跌落、防摔、防滑、防挤压、防磕碰。

序号135：高级感统训练：力量协调与空中飞人（全向飘移）

1.适合年龄：18月～5岁；

2.单体承重：150㎏；

3.3.运动幅度：平移及旋转角度360°，平移距离≤2 m，上下移动幅度0～0.2 m；

4.距地面0.4 m。

序号136：攀爬预备平台

1.同时容纳儿童：6-8人；

2.平台弹性变形0.5~1mm/ kg；

3.安全：防跌落、防摔、防滑、防磕碰。

序号137：攀爬安全防护器材

1.保护绳直径不小于10m m，抗拉力不小于1700kg力，且采用单绳保护状态；

2.丝扣安全铁琐的横向抗拉力不小于918.33 kg力，纵向抗拉力不小于2 244.90 kg力；

3.安全铁琐的横向抗拉力不小于714.29 kg力，纵向抗拉力不小于2244.90 kg力；

4.制动器（下降器）的抗拉力不小于2448.98 kg力；

5.安全扁带的抗拉力不小于1734.69 kg力。

序号138：安全保护设施：防护垫

1.防护垫包含：高密度海绵芯及PU面料；

2.垫厚≥12公分；

3.防护垫弹性模量属抛物线递增特征，平台弹性变形0.12~2mm/ kg。

**大运动服务配套设施**

序号139：入口服务台

1.设计包含：满足存放消毒材料、医护箱、毛巾架3项功能；

2.色彩与周边设施协调。

序号140：滑行平台

1.550 宽 X 2200mm长

序号141：滑行车（滑板）

1.380宽 x 560长 x 150MM高 承重量70公斤不变形；

2.白色尼龙轮，50MM厚软垫表面，四侧防磨损尼龙边；

3.每部滑行车配辅助活动配件-触觉垫1张，拉绳1条，每款1件。

序号142：背景音响

1.满足背景音乐及通知声音播放；

2.音响喇叭均匀分布在整个吊顶；

3.选择优质音响设备，声音均匀清晰。

序号143：服务台管理道具

1.包含：消毒材料、医护箱、白毛巾等。

序号144：爬坡吸引道具

1.优质儿童玩具。

序号145：收纳篮

1.优质名牌产品。

序号146：儿童袜套

1.采用防滑、吸汗面料；

2.袜套符合国家相关标准；

3.其中0-1岁10双，2-4岁20双，4-6岁20双。

序号147：座面鞋柜

1.包含：实木座面及存鞋柜；

2.设有通透隔断设施防止儿童进入；

3.鞋柜的形式与大小、色彩等要素，要与整个训练环境协调统一，同时满足隔断功能需要。

**感觉统合训练系统**

序号148：电子弹弹区

1.儿童在进行平冲弹跳运动的同时需以视觉观察身体四周，并进行目标反应动作；

2.立体图案结构，弹跳板连软垫面，多个目标大按键连电子声音反应，220V。

序号149：电子旋转区

1.儿童在进行旋转活动后需以视觉观察周，并进行目标反应动作；

2.立体果树结构，旋转板连软垫面，多个目标大按键连电子声音反应，220V。

序号150：电子摇摆区

1.儿童在进行摇摆活动后需以视觉观察周，并进行目标反应动作；

2.立体图案结构，旋转板连软垫面，多个目标大按键连电子声音反应，220V。

序号151：多元秋千悬挂组合游戏架

1.整套器材包括承重量300公斤方通铁框连外包铁框保护软垫；

2.提供国家专业检测单位出具的承受拉力检测报告，承受重量不得低于300公斤。

序号152：秋千升降吊绳套件

1.承重量500公斤；

2.10mm直径进口专业安全绳，不锈钢挂圈；

3.进口专业升降器，2kn安全扣2个。

序号153：秋千旋转吊绳套件

1.承重量500公斤；

2.不锈钢旋转件，不锈钢挂圈，2kn安全扣2个。

序号154：长方形平板秋千

1.软垫秋千主体，2kn安全扣2个，活动触觉垫；

2.承重量136公斤。

序号155：南瓜秋千

1.软棉秋千主体及2kn安全扣1个；

2.承重量90公斤。

序号156：圆形木马秋千

1.软垫秋千主体，2kn安全扣2个，活动触觉垫及软垫扶手；

2.承重量160公斤。

序号157：飞碟秋千

1.软垫秋千主体，2kn安全扣1个，活动触觉垫及滑轮拉绳；

2.承重量140公斤。

序号158：拉架浮弹床

1.整套器材包括承重量300公斤方通铁框连外包铁框保护软垫，彩色软垫屏障板，魔术黏贴游戏板，3套浮弹布；

2.提供国家专业检测单位出具的承受压力检测报告，承受压力不得低于300公斤。

序号159：攀岩组合器材套件（攀爬）

1.整套器材包括承重量300公斤方通铁框连外包铁框保护软垫、彩色绳梯、木梯、彩色背板攀岩墙及软垫尼龙带织网；

2.提供国家专业检测单位出具的承受压力检测报告，承受压力不得低于300公斤。

序号160：多维平衡训练区

1.利用墙壁三侧多感官声光互动，吸引幼儿弹跳游戏时刻保持平衡，达到旋转情况下协调身体动作训练功效；

2.软垫外框内架，旋转板，灯光目标按键，大软槌，220v。

序号161：海棉保护垫

1.为训练时提供足够的安全保护措施；

2.外套为可更换棉布制作，内套防水尼龙布，埴充物料为海棉小方块；

3.提供BS5852海绵阻燃检测报告。

序号162：墙垫

1.墙垫采用双层物料制作，逹至全室保护效能，器材外围全部加装保护软垫；

2.直角缝边制作；

3.防水尼龙布 - BS5852阻燃规格，EN71(第3部份)玩具安全无毒规格；

4.高弹度海棉 - BS5852阻燃规格；

5.提供BS5852布料阻燃检测报告、EN71-3无毒检测报告；

6.提供国家地市级质量检测研究院出具的强制性检测报告。

序号163：地垫

1.为训练人群提供足够的安全保护措施；

2.外层BS5852阻燃标准布料，内层高弹性EVA粘贴海绵，每张地垫均附魔术贴拼贴；

3.提供BS5852布料阻燃检测报告、EN71-3无毒检测报告；

4.提供国家地市级质量检测研究院出具的强制性检测报告。

**快餐厅**

序号164：模块搭建，间隔

1.轻钢龙骨结构，外层石膏板，安全牢固。

序号165：整体乳胶漆

1.环保无毒，颜色明亮无掉色。

序号166：整体宣传贴画

1.设计包含：画面元素、空间景深、色彩三要素等要与本情景相吻合，协调统一；

2.制作精细，具有一定的教学知识。

序号167：儿童点餐台

1.安全无毒，符合儿童家具安全标准。

序号168：儿童餐桌

1.安全无毒，符合儿童家具安全标准。

序号169：儿童餐椅

1.安全无毒，符合儿童家具安全标准。

序号170：收银机

1.安全无毒，符合儿童教具安全标准。

序号171：仿真食物

1.高仿真效果，安全无毒

**模拟交通岗亭、人行横道**

序号172：整体宣传贴画

1.艺术墙画包含吊顶和墙面；

2.设计包含：画面元素、空间景深、色彩三要素等要与本情景相吻合，协调统一；

3.制作精细，具有一定的艺术美感。

序号173：交警制服

1.大小尺寸满足交通教学要求，符合儿童服装安全标准。

序号174：交通红绿灯

1.功能满足交通教学要求，安装牢固。

序号175：马路地胶

1.安全无毒。

序号176：马路标饰

1.标识清晰，符合交通教学要求。

序号177：人行横道

1..标识清晰，符合交通教学要求。

**模拟家政服务**

序号178：模块搭建，间隔

1.轻钢龙骨结构，外层石膏板，安全牢固。

序号179：整体乳胶漆

1.环保无毒，颜色明亮无掉色。

序号180：整体宣传贴画

1.艺术墙画包含吊顶和墙面；

2.设计包含：画面元素、空间景深、色彩三要素等要与本情景相吻合，协调统一；

3.制作精细，具有一定的艺术美感。

序号181：实训床

1.120\*180cm安全无毒，符合儿童家具安全标准。

序号182：床垫

1.120\*180cm安全无毒，纯棉材质。

序号183：床上六件套

1.被套、枕套、床单、被芯、枕芯、毛毯安全无毒，纯棉材质。

序号184：衣柜

1.100\*190\*50cm安全无毒，实木材质，符合儿童家具安全标准。

序号185：收纳盒

1.各种型号，安全无毒。

序号186：服饰

1.含服饰、袜子、鞋帽等，安全无毒。

序号187：清洁用具

1.括清扫功能室、清洁教学用品，安全无毒。

序号188：卫生间

1.含高仿真儿童马桶、淋浴头、洗漱用品一套。

序号189：洗手盆

1.安全无毒，结构牢固。

序号190：洗护套装

1.安全无毒，锻炼学生独立能力；

2.含盆、桶、洗衣液、肥皂、衣架等。

序号191：橱柜

1.安全无毒，符合儿童家具安全标准。

序号192：电磁炉

1.安全无毒，符合儿童电器安全标准。

序号193：炊具

1.锅、刀、锅铲、漏勺、勺子等；

2.安全无毒，符合儿童家具安全标准。

序号194：餐具

1.碗、盘子、盆、刀叉、勺子汤勺等；

2.安全无毒，符合儿童餐具安全标准。

序号195：儿童餐桌

1.110\*60\*75cm无棱角无毛刺，实木材质，符合儿童家具安全标准。

序号196：儿童餐椅

1.100\*23\*45cm无棱角无毛刺，实木材质，符合儿童家具安全标准。

序号197：围裙

1.1米-1.4米 大小尺寸满足教学要求，符合儿童服装安全标准。

序号198：可移动手动式升降灶台

1.铁框架结构，在角度15度情况下空载和负载50KG上升高度，不得出现翻倒；

2.提供专业检测单位出具的检测报告。

序号199：洗菜盆

1.无棱角，符合儿童家具安全标准。

序号200：垃圾桶

1.安全无毒，符合儿童家居安全标准。

序号201：儿童厨房工具套装

1.12种，制作精良，符合儿童教学工具安全标准。

序号202：三人沙发

1.150cm安全无毒，符合儿童家居安全标准。

序号203：玻璃茶几

1.120cm无棱角无毛刺，符合儿童家具安全标准。

序号204：电视

1.高仿真电视，符合儿童教具安全标准。

**模拟超市**

序号205：模块搭建，间隔

1.轻钢龙骨结构，外层石膏板，安全牢固。

序号206：整体乳胶漆

1.环保无毒，颜色明亮无掉色。

序号207：整体宣传贴画

1.艺术墙画包含吊顶和墙面；

2.设计包含：画面元素、空间景深、色彩三要素等要与本情景相吻合，协调统一；

3.制作精细，具有一定的艺术美感；

序号208：超市货架

1.安全无毒，符合儿童家具安全标准。

序号209：蔬果架

1.安全无毒，符合儿童家具安全标准。

序号210：干货架

1.安全无毒，符合儿童家具安全标准。

序号211：收银台

1.安全无毒，符合儿童家具安全标准。

序号212：收银机

1.真实收银功能，15寸显示屏。

序号213：购物车

1.安全无毒，符合儿童家具安全标准。

序号214：购物篮

1.安全无毒，符合儿童家具安全标准。

序号215：仿真水果

1.高仿真效果，安全无毒。

序号216：仿真蔬菜

1.高仿真效果，安全无毒。

序号217：仿真食物

1.高仿真效果，安全无毒。

序号218：文具

1.安全无毒，符合儿童教具安全标准。

序号219：生活用品

1.安全无毒，符合儿童教具安全标准。

序号220：售货员服装

1.大小尺寸满足交通教学要求，符合儿童服装安全标准。

序号221：冰箱

1.海尔冰箱，安全无毒，符合儿童家具安全标准。

序号222：冰柜

1.海尔冰柜，安全无毒，符合儿童家具安全标准。

序号223：电子秤

1.数子电子秤，安全无毒，符合儿童家具安全标准。

序号224：垃圾桶

1.安全无毒，符合儿童家具安全标准。

**模拟医院**

序号225：模块搭建，间隔

1.轻钢龙骨结构，外层石膏板，安全牢固。

序号226：整体乳胶漆

1.环保无毒，颜色明亮无掉色。

序号227：整体宣传贴画

1.艺术墙画包含吊顶和墙面；

2.设计包含：画面元素、空间景深、色彩三要素等要与本情景相吻合，协调统一；

3.制作精细，具有一定的艺术美感。

序号228：医生办公桌

1.安全无毒，符合儿童家具安全标准。

序号229：办公椅

1.安全无毒，符合儿童家具安全标准。

序号230：治疗床

1.安全无毒，结构牢固。

序号231：床套

1.安全无毒，纯棉材质。

序号232：医生服装

1.大小尺寸满足教学要求，符合儿童服装安全标准。

序号233：护士服装

1.大小尺寸满足教学要求，符合儿童服装安全标准。

序号234：治疗器具

1.安全无毒，符合儿童玩具安全标准。

序号235：器物柜

1.安全无毒，结构牢固。

序号236：4折屏风

1.安全无毒，结构牢固。

序号237：体温计

1.安全无毒，符合儿童玩具安全标准。

序号238：洗手盆

1.安全无毒，结构牢固。

**悬吊**

序号239：儿童椭圆型滑轨悬吊康复

序号240：全室手绘

**中医康复**

序号241：电针仪

正常工作条件：环境温度：5℃～35℃ 相对湿度：≤80% ；
电源电压：BT701-1A型直流6V（1#干电池4节）；
BT701-1B型直流6V（1#干电池4节或外接220V 50Hz输出直流6V的电源适配器）；
★1.输出脉冲波形：非对称双向脉冲连续波；
★2.输出脉冲频率：0～40Hz 连续可调，允差±15%；
3.输出脉冲宽度：0.5ms 允差±30%；
4.输出脉冲峰-峰值电压：大于20V小于70V 250W负载电阻且最小输出不大于最大输出的2%；
5.输出闭锁：除非强度预置在最小位置“OFF”时，否则电针仪不得有输出，这要求也适用于供电短时中断后又恢复情况下；
6.直流分量：毫针电极夹输出的直流分量为零；
7.毫针电极夹：夹针和电极线之间接触电阻应不大于1Ω，其插头两极不得短路、构造应符合GB9706.1中56.3C）的要求；
8.输入功率：BT701-1B型 10VA+15%；
9.贮存和运输：环境温度 -10℃～40℃，相对湿度≤80%；
运输要求：运输过程中应防止冲击，剧烈震动和潮湿；
10.外形尺寸和重量：外形尺寸：180×105×80㎜，重量：BT701-1A型约0.7Kg。

序号242：全自动智能蜡疗系统

1.一小时内快速制作蜡饼；

2.蜡饼厚度和温度在可调范围内可任意设置；

3.易于拆卸清洗，具备消毒功能，蜡饼上下温度均匀；

4.大屏幕液晶屏显示，定时开关机；

5.自动熔蜡，过滤，消毒，流入蜡盘，冷却形成蜡饼；

6.有记忆功能：上一次设定的温度和时间；

7.可单独制作18蜡饼，蜡饼制作完成有语言提示；

8.外壳采用冷轧钢喷塑材质，美观，豪华，带语音提示。

**电疗设备**

序号243：中频脉冲治疗仪 无

序号244：脑功能（障碍）治疗仪 无

序号245：磁疗帽（符合原仪器） 无

序号246：电疗仪器摆放台 无

序号247：3-4人连排座椅 无

序号248：肌电生物反馈仪 无

**高压氧**

序号249：1.5米婴儿高压氧舱 无

序号250：1.2米婴儿高压氧舱 无