便携式牙科治疗机及光固化机参数

便携式牙科治疗机

1、便携式牙科椅

铝合金材质。

椅子高度从低到高可分5个阶位调整，高度范围：45-60cm。

配备耐用的痰盂及污水瓶，易于更换。

配有可延伸的金属材质托盘，方便医生操作。

承重≥135Kg，净重≤15Kg。

靠背调整角度：110°-175°。

配备耐用尼龙包。

2、医师椅

承重≥100Kg，配备尼龙包。

铝合金材质。

带万向轮，移动方便。

有≥3档高度可调。

可折叠。

3、检查灯

10级可调式LED光源。

LED灯寿命≥1万小时。

灯可调高度：80cm-150cm。

光固化机

1、设备光强输出波长范围；385nm-515nm，可聚合绝大部分牙科光固化材料。

2、至少可输出四挡光强：分别适用于极速固化、大块树脂深度固化、软启动和脉冲模式下有效固化防止树脂材料的应力收缩和龋齿检测，四挡光强皆可供医生自行设置固化时间。

3、机头装置直径≥9.5mm的凸透镜，具有聚光作用，光学有效面积≥70.8m㎡。

内置模式至少包含高效、 软启动、 脉冲、龋齿检测等模式。

设备机头可360°旋转，轻松照射整个口腔。

机头部分高度≤9mm，轻松抵达后牙，保证近平行光输出。

具备光强可视功能；搭载OLED屏幕，清晰显示模式、光强、固化时间及主机电量。

电池容量≥1600mAh,至少支持1200次3秒时长固化。

