超融合平台扩容软硬件需求
第一部分、超融合硬件节点技术参数要求：
1.机架式2U服务器，支持标准机柜安装，配套原厂导轨。数量：3台。 
2.处理器：每节点≥2颗x86架构处理器，单颗主频≥2.6GHz，支持硬件虚拟化扩展指令集。
3.内存：配置ECC纠错内存，总容量≥512GB DDR4 3200MHz内存，支持≥24条插槽，支持内存热扩容、内存镜像、内存热备。
4.电源：冗余电源，支持故障自动切换。
5.磁盘配置（超融合本地盘，分布式存储承载）①系统盘：≥2块企业级SSD480GB，RAID1部署；②缓存盘：NVMe SSD 4块1.92TB，用于分布式存储读写缓存；③数据盘：12 Gbps SAS HDD 8块 2TB ，支持硬盘直通模式；④硬盘全部支持热插拔，单块硬盘故障不影响集群业务运行。
6.网络硬件 ①至少配置4个万兆光口，4个千兆电口含光模块，业务网络、存储集群网络可物理分离；②网卡支持链路聚合、硬件直通。
7.所有硬件部件提供原厂质保服务。 
第二部分、超融合软件节点技术参数要求：
一、计算虚拟化软件技术参数要求： 
1.在超融合管理平台管理界面上提供虚拟机的启动、恢复、重启、关闭、迁移、删除、快照等功能的批量操作；
2.支持现有市场上主要国内外操作系统；
3.★具备集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、存储利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度；
4.★为保障超融合集群的高安全性，支持虚拟机磁盘可进行加密，支持选择加密方式，提供SM4（国密分组算法）和AES（对称加密算法）两种加密算法；
5.★虚拟机操作系统故障HA，当虚拟机操作系统如Windows等出现蓝屏故障时，可以自动重启或者迁移该虚拟机，保障业务连续性；
6.按照物理CPU为授权，本次配置所需授权，含软件版本升级服务和远程技术支持服务。
二、存储虚拟化软件技术参数：
与计算虚拟化深度融合，利用服务器本地磁盘构建分布式存储资源池，统一提供数据存储。
1.★存储虚拟化软件，采用软件定义存储架构，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，支持在同一节点同时提供分布式块、对象、文件存储服务；
2.★为保障超融合集群的存储效率，同一硬盘池支持配置纠删码和多副本等不同冗余策略，本项目实施时可根据业务类型选择常规业务为纠删码模式（支持N+1到N+4的纠删码保护），重要业务为多副本模式，硬盘或者节点故障之后无需人工介入，数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构。
3.支持快慢池功能，在同一节点上提供不同性能的硬盘池，既可以创建闪存加速硬盘池也可以提供全闪硬盘池，为用户提供快慢池存储服务；
4.支持卷回收站，在存储卷被删除后，会进入回收站防止误操作，防止数据误删除；
5.按照物理CPU为授权，本次配置所需授权，含软件版本升级服务和远程技术支持服务；
三、云计算管理软件技术参数：
统一门户，集中纳管计算虚拟化、分布式存储、虚拟网络、硬件资源，实现资源运维监控、权限管理。
1.统一B/S Web管理界面，HTTPS加密访问；一套平台同时管理计算、存储、网络资源；
2.★国产品牌，要求自主可控，应为完全自主研发品牌；
3.★为简化整体运维，超融合管理平台支持资源容量预测服务，内置时间序列模型，管理平台自动化实现数据检索预测，提供用户易用的数据预测服务，服务支持呈现实时的CPU、内存和存储容量资源使用数据信息展示，可提供资源容量AI预测服务，提升业务可靠性；
4.配置一键创建虚机、扩容节点自动发现、可视化实时监控中心能力；
5.可根据使用习惯设置快捷键，配置一键快捷方式的运维能力，包括切换展示大屏、健康巡检、存储清理、资源导出、虚机还原、僵尸虚机管理；
6.为考虑对超融合平台的运维、便捷使用，支持使用一键分析虚拟机、主机历史资源使用情况，为医院管理人员提供规划决策数据支撑；
7.按照物理CPU为授权，本次配置所需授权，含软件版本升级服务和远程技术支持服务；
4、 网络虚拟化软件
1.支持隔离策略智能推荐功能，能基于访问关系、历史流量等自动生成规则建议，并支持策略预发布与预览。
2.★支持网络连通性探测功能，可设置探测对象信息进行测试。
3.支持网络流量可视化，可展示虚拟机间访问流，并支持通过分布式防火墙进行访问控制与状态显示。
4.★支持主机健康状态监测，能识别并标记假死或亚健康主机，并通过多种方式告警，限制关键业务在其上运行。
五、三个节点超融合需兼容原有超融合系统，如不能兼容则需包含更换现有DMZ区三节点超融合平台软件，以保证整体平台兼容性和稳定性。
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