医院监控中心对比预警平台
及前端感知设备采购需求
[bookmark: _GoBack]（一）前端设备部署：
1、在两院区主要出入口、核心通道部署 20台高性能人脸识别抓拍摄像机。
2、设备须具备高清画质及宽动态功能，确保逆光、暗光环境下人脸清晰可辨。
（二）存储要求：
所有前端视频及抓拍的图片数据需集中存储，保存期限不低于90天，以满足反恐及治安防范重点单位的要求。
（三）智能应用功能（核心需求）：
1、异常行为智能预警：系统需覆盖三类关键场景：①大厅/通道/病区的人员徘徊聚集；②病区走廊的摔倒倒地或长时间静止不动；③禁跑区域的违规奔跑。识别后需实现实时弹窗、声光告警，并联动安保人员快速处置。
2、人脸比对与黑名单库：建立医院专属人脸黑名单库（包含既往医患纠纷重点人员、医托、号贩子等）。一旦黑名单人员进入监控范围，系统需毫秒级自动报警，并同步锁定录像轨迹。
二、 政策依据与技术标准符合性审查
根据《医院安全防范要求》相关规范要求，本次采购的技术参数设定严格遵循以下标准：
（一）平台建设：针对两院区现状，平台架构需支持两院区独立运行与集中联网管理，确保数据互通。
（二）平台功能完备性：投标产品必须具有信息管理、用户管理、设备管理、联动控制、日志管理、统计分析、系统校时等功能。
（三）系统高可用性：要求平台具备高可靠性设计，管理平台的故障不得影响各子系统（如录像存储）的正常运行，单一子系统故障也不得影响整体系统的稳定性。
（四）接口开放与合规：
平台必须与上级管理单位（公安）进行联网对接，并具备传输功能。

