PDA采购参数
专业扫码头，可识别多种码制的条码；
1.支持各类一维码：
Code11,Code39,Code93,Code128, EAN8,EAN13,UPCA,UPCE, ITF25, Codabar, Matrix25, IND25,PDF417, Chinapost, Msi-plessey；
二维码：
DM(ecc200), QR, MicroQR, Aztec, Hanxin；
2.操作系统：Android 14.0 及以上
3.扫码头参数
条码最小精度：3 mil
4.网络和连接
网络类型：5G/4G/3G/2G
无线局域网：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
定位：GPS,北斗,Glonass
蓝牙：5.0
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